[OSNOVO - Специальная грозозащита оборудования HDCVI, HDTVI и AHD](http://osnovo.ru/news/88-13-12-2016)

13.12.2016 19:59

Устройства защиты цепей видео HDCVI / HDTVI / AHD от грозы и скачков напряжения

При использовании сигналов видео HDCVI / HDTVI / AHD вам необходимы устройства OSNOVO: специальная линейка [SP-H](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11498), [SP-HC](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11396), [SP-H16C](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11397) для грозозащиты оконечного оборудования - видеокамер, видерегистраторов и т.п. Устройства обладают полосой пропускания до 80 МГц, позволяя тем самым передавать исходный сигнал без потери разрешающей способности и цветности, и работают таким образом, чтобы предотвращать как удар молнии, так и скачки напряжения, которые могут быть вызваны различными факторами. Для этого в устройствах OSNOVO используeтся двухступенчатая защита: грозоразрядники и защитные TVS-диоды.

Устройства грозозащиты [SP-H](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11498), [SP-HC](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11396), [SP-H16C](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11397) могут использоваться в системах видеонаблюдения HDCVI / HDTVI / AHD, смонтированных как в помещении, так и на улице, для предотвращения выхода из строя уличного оконечного оборудования: видеокамер, видеорегистраторов и т.п.


**Особенности оборудования:**

* Тип видеосигналов: HDCVI, HDTVI, AHD;
* Количество каналов: 16 для SP-H16C и 1 для SP-H, SP-HC;
* Тип подключения: Под коаксиальный кабель BNC - разъемы для SP-HC и SP-H16C;
* Тип подключения: Под витую пару - клеммники для SP-H;
* Полоса пропускания видеосигнала: до 80 МГц;
* Рабочая температура: - 40…+ 85°C;
* Защита: от грозовых разрядов и от скачков напряжения;
* Возможность крепления на DIN-рейку для SP-H, SP-HC;
* Возможность монтажа в 19” стойку для SP-H16C.

[SP-H16C](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11397)

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11397)

Схема подключения SP-H16C:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11397)


Цена: 420.00 USD

[Подробнее...](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SP-H,%20SP-HC,%20SP-H16C.pdf)

[SP-HC](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11396)

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11396)

Схема подключения SP-HC:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11396)

Цена: 19.40 USD

[Подробнее...](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SP-H,%20SP-HC,%20SP-H16C.pdf)

[SP-H](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11498)



[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11498)

Схема подключения SP-H:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11008/11498)

Цена: 20.80 USD

[Подробнее...](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SP-H,%20SP-HC,%20SP-H16C.pdf)

Для видеосигналов HDCVI / TVI / AHD используйте только специально предназначенные устройства грозозащиты.

****

**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**

**Скачать каталог OSNOVO**[**здесь**](http://osnovo.ru/files/Osnovo_cat2016.pdf)**.**