
## [OSNOVO - Всепогодные PoE- коммутаторы с оптическим кроссом](http://osnovo.ru/news/71-23-03-2016)

23.03.2016 19:47

### Уличные PoE-коммутаторы SW-60402/WC и SW-60602/WLC

Уличный PoE-коммутатор [**SW-60402/WC**](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10995)создан на базе высоконадежного промышленного коммутатора [SW-60402/IC-P](http://osnovo.ru/products/product/view/10620/10975) на 6 портов и промышленного блока питания PS48150/I мощностью 150Вт. Коммутатор имеет возможность подключения источника резервного питания и функцию оповещения при его отключении, защиту от переполюсовки, встроенную грозозащиту. Оптический кросс и пигтейлы имеются в комплекте.

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10995)


### ****Цена: 350.00**** ****USD****

**Краткие технические характеристики SW-60402/WC:**

* Порты: 4 x FE (10/100Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at.
* Автоматическое определение PoE устройств.
* Суммарная мощность PoE до 120W.
* Корпус из поликарбоната.
* Защита IP65.
* Питание AC100-240V.
* Размеры: 300x230x86мм.
* Рабочая температура: -40…+70°С.

[Подробные технические характеристики](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SW-60402WC.pdf)

### Схема подключения:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10995)

Уличный PoE-коммутатор [**SW-60602/WLC**](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10997) создан на базе высоконадежного промышленного управляемого коммутатора[SW-60602/ILC-P](http://osnovo.ru/products/product/view/10620/10976) на 8 портов и промышленного блока питания PS48240/I мощностью 240Вт. Коммутатор имеет возможность подключения источника резервного питания и функцию оповещения при его отключении, защиту от переполюсовки и встроенную грозозащиту. Оптический кросс и пигтейлы имеются в комплекте.

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10997)


### ****Цена:**** ****675.00**** ****USD****

**Краткие технические характеристики SW-60602/WLC:**

* Порты: 6 x FE (10/100Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at.
* Автоматическое определение PoE устройств.
* Суммарная мощность PoE до 180W.
* Корпус из поликарбоната.
* Защита IP65.
* Питание AC100-240V.
* Размеры: 300x230x86мм.
* Рабочая температура: -40…+70°С.

[Подробные технические характеристики](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/SW-60602WLC.pdf)

### Схема подключения:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/11000/10997)



**2 года гарантии!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам оборудования OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**

**Скачать каталог OSNOVO**[**здесь**](http://osnovo.ru/files/Osnovo_cat2016.pdf)**.**