OSNOVO - Новый PoE-инжектор Gigabit Ethernet

Midspan -1/600G - универсальный PoE-инжектор

OSNOVO представила новый PoE-инжектор [Midspan-1/600G](http://osnovo.ru/products/poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-600g) - это устройство, предназначеное для подачи питания на сетевое устройство по кабелю витой пары. Основное отличие Midspan-1/600G от предыдущих моделей линейки PoE-инжекторов, таких как: [Midspan-1/300GA](http://osnovo.ru/products/poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-300ga) и [Midspan-1/300G](http://osnovo.ru/products/poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-300g), это увеличенная в два раза мощность PoE до 60W, и метод передачи PoE стал теперь универсальным: метод А + метод Б. А функция автоматического определения PoE устройств, позволяет подключать к PoE инжекторам или коммутаторам с PoE, устройства без PoE, не опасаясь их выхода из строя. Midspan-1/600G подаёт напряжение PoE в линию, только после предварительной проверки типа нагрузки.

[Midspan-1/600G](http://osnovo.ru/products/poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-600g)

[](http://osnovo.ru/products/poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-600g)

**Цена: 3 474.00 руб.**

Схема подключения:



Особенности оборудования:

* Скорость передачи: до 1Гбит/с
* Мощность PoE: до 60W
* Автоматическое определение PoE устройств
* Метод передачи PoE: метод А + метод Б
* Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. (конт. 1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-))
* Питание: AC100-240V
* Размеры (ШхВхГ): 60x40х143 мм
* Рабочая температура -10 ... +45 гр.С

[Подробные технические характеристики...](http://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Midspan-1_300GA(300G,600G).pdf)



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**

**Скачать каталог OSNOVO**[**здесь**](http://osnovo.ru/files/osnovo_catalog.pdf)**.**