**OSNOVO - Гигабитные Коммутаторы с аплинками 10G**


|  |
| --- |
| Osnovo managet switch 10g |

 Количество гигабитных портов матрицы от 24 до 48шт. Каждая из трех моделей имеет свои особенности: [SW-24G4X-1L](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-24g4x-1l) - 24порта PoE IEEE 802.3af/at с бюджетом 400W. [SW-32G4X-1L](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-32g4x-1l) имеет 16 портов SFP Gigabit Ethernet + 8 портов RJ45, [SW-48G4X-1L](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-48g4x-1l) имеет 48 портов gigabit Ethernet. Все три модели коммутаторов имеют по 4 аплинка 10G SFP+, встроенную грозозазщиту на портах, уровень управления L3. такой набор характеристик позволяет использовать коммутаторы OSNOVO в любом высоконагруженном сегменте сети.

*Подробнее о моделях:*

[**SW-24G4X-1L**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-24g4x-1l)

**Схема применения SW-24G4X-1L**




Управляемый L3 коммутатор на 24xGE RJ-45 c PoE + 4х10G SFP+ порта. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 30W. Суммарная мощность PoE до 400W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 4kV на порт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Общее кол-во портов: 28 * Кол-во портов GE+PoE: 24 * Кол-во портов 10G SFP+: 4 * Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30 * Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 400 * Управление: да * Режим антизависания PoE-устройств: да * CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м): да * Размеры (ШхВхГ) (мм): 440х44х320 * Монтаж в 19" стойку: да * Рабочая температура: -10…+50°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-24g4x-1l#kharacteristik) | [13737](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-24g4x-1l) |

[**SW-32G4X-1L**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-32g4x-1l)

**Схема применения  SW-32G4X-1L**




Управляемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 16xGE SFP + 8xGE Combo (RJ45 + SFP) + 4x10G SFP+ Uplink. Уровень управления L3 (Full managed). Поддержка Jumbo Frame 10K, IGMP Snooping. Монтаж в 19" стойку, крепление в комплекте. Встроенная грозозащита 6kV.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Общее кол-во портов: 36 * Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP): 8 * Кол-во портов GE SFP: 16 * Кол-во портов 10G SFP+: 4 * Управление: да * Питание: AC90-253V с резервированием * Встроенная грозозащита: 6 кВ (8/20 мкс) * Размеры (ШхВхГ) (мм): 440x44x320 * Рабочая температура: -10…+50°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-32g4x-1l#kharacteristik) | [13738](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-32g4x-1l) |

[**SW-48G4X-1L**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-48g4x-1l)

**Схема применения SW-48G4X-1L**



Управляемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 48xRJ45 + 4x10G SFP+ Uplink. Уровень управления L3 (Full managed). Монтаж в 19" стойку, крепление в комплекте. Встроенная грозозащита 6kV.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Общее кол-во портов: 52 * Кол-во портов GE: 48 * Кол-во портов 10G SFP+: 4 * Управление: да * Питание: AC90-253V с резервированием * Встроенная грозозащита: 6 кВ (8/20 мкс) * Размеры (ШхВхГ) (мм): 440x44x365 * Монтаж в 19" стойку: да * Рабочая температура: -10…+50°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-48g4x-1l#kharacteristik) | [13739](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-ethernet/sw-48g4x-1l) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**