**OSNOVO - Гигабитные PoE инжекторы на 65W со встроенной грозозащитой**


|  |
| --- |
| Poe midspan Osnovo |

Устройства поддерживают скорость 10/100/1000 Mbit/s, имеют выходную мощность 65W и встроенную грозозащиту 3kV. Пины питания 1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-). Активная версия Midspan-1/650G поддерживает стандарты IEEE 802.3 af/at/bt. Пассивная модель Midspan-1/650GA совместима со стандартами PoE IEEE 802.3 af/at/bt, выходное напряжение 52V.

*Подробнее о новинках:*

[**Midspan-1/650GA**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650ga)

**Схема применения Midspan-1/650GA**




PoE-инжектор Gigabit Ethernet на 1 порт, мощностью до 65W. Совместим с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at/bt. Мощность PoE на порт - до 65W. Встроенная грозозащита 3kV. Питание: AC100-240V. Размеры (ШхВхГ): 60x40x120мм. Рабочая температура -10...+65 гр.С

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с * Кол-во портов PoE: 1 * Стандарты PoE: Совместим с IEEE 802.3af/at/bt * Суммарная выходная мощность (Вт): 65 * Питание инжектора: AC 220V * Рабочая температура: -10...+65 °С * Дополнительно: Встроенная грозозащита 3кV (8/20us). * Метод подачи PoE: A+B   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650ga#kharacteristik) | [13835 k](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650ga) |

[**Midspan-1/650G**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650g)

**Схема применения Midspan-1/650G**



PoE-инжектор 65W Gigabit Ethernet на 1 порт. мощностью до 65W. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Мощность PoE на порт - до 65W. Встроенная грозозащита 3kV. Питание: AC100-240V. Размеры (ШхВхГ): 60x40x120мм. Рабочая температура -10...+65 гр.С

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с * Кол-во портов PoE: 1 * Стандарты PoE: IEEE 802.3af/at/bt * Суммарная выходная мощность (Вт): 65 * Питание инжектора: AC 220V * Совместимые устройства: Оборудование стандартов IEEE 802.3af/at/bt. * Рабочая температура: -10...+65 °С * Дополнительно: Встроенная грозозащита 3кV (8/20us). * Метод подачи PoE: A+B   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650g#kharacteristik) | [13836 k](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/inzhektory-i-splittery-poe/midspan-1-650g) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**