**OSNOVO- KVM удлинитель с поддержкой сенсорных дисплеев- передача 4K2K HDMI по сети Ethernet.**

Опубликовано: 22 декабря 2022



Комплект, состоящий из передатчика и приемника, предназначен для передачи сигналов HDMI разрешением 4K2K@30Гц без видимой потери качества, аудио сигналов, ИК управления и RS232 по сети Ethernet.

Дальность передачи сигналов в режиме “точка-точка” достигает 120 метров. Использование гигабитного коммутатора позволяет увеличить расстояние передачи сигнала на 100м.

KVM удлинитель предоставляет пользователю возможность двусторонней передачи аудио сигнала: сигнал с линейного входа передатчика выводится на выход приемника, а микрофонный сигнал с входа приемника выводится на аудиовыходе передатчика.


Приемник имеет четыре порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств, порт  RS232, разъем для подключения ИК приемника. Поддерживается также  работа с сенсорными дисплеями.

Комплект рекомендуется использовать  в проектах, где возникает необходимость  удаленно просматривать изображение с устройства с HDMI выходом и одновременно управлять этим устройством: удаленный доступ к видеорегистратору,  управление промышленным компьютером или сервером ЦОД.

Комплект KVM удлинителя можно применять для передачи мультимедийного контента в образовательных аудиториях, медицинских учреждениях, транспортных узлах и на других объектах.

*Подробнее:*

**Схема применения**[**TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1)



[TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1) - Комплект для передачи HDMI, USB, RS232, ИК-управления и аудио по сети Ethernet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Расстояние передачи (макс.) (м): 120 * Версия HDMI: 1.4 * Разрешение (макс.): 4K * ИК: да * USB: да * Подключение: * TLN-HiKMA/1: HDMI(A) (вх.)х1; TRS 3,5мм (ИК)х1; RJ45х1; USB(B)x1; TRS 3,5мм (Audio IN)х1 TRS 3,5мм (MIC IN)х1 DC5.5мм (розетка). RLN-HiKMA/1: HDMI(A) (вых.)х1; TRS 3,5мм (ИК)х1; RJ45х1; USB(A)x4 TRS 3,5мм (Audio OUT)х1 TRS 3,5мм (MIC OUT)х1 DC5.5мм (розетка) x1 * Питание: БП AC230V/DC9V * Рабочая температура: ̶15...+55°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1#kharacteristik) | [13842 f](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**