# OSNOVO - Передача сигналов HDCVI/HDTVI/AHD по витой паре с поддержкой разрешения 4К

|  |
| --- |
|   Osnovo TP H news |

Комплект из двух пассивных приемопередатчиков HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по витой паре до 320м(AHD/720р), на гибком кабеле, с поддержкой разрешения до 4К(HDCVI/8Mpix, до 200м), с зажимной клеммной колодкой(TP-H/3) или креплением кабеля витой пары под винты(TP-H/4), встроенной защитой от скачков напряжения 2КВ и возможностью крепления нескольких приемопередатчиков в стек.

### [TP-H/3](https://osnovo.ru/products/hdcvi-hdtvi-ahd/tp-h-3)

Комплект из двух пассивных приемопередатчиков HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по витой паре  до 320м(AHD/720р)/250м(AHD/1080р), до 130м(AHD/5Mpix). Максимально поддерживаемое разрешение до 4К(HDCVI/8Mpix, до 200м). Зажимная клеммная колодка. Возможность крепления нескольких устройств друг к другу. Со встроенной защитой от скачков напряжения.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики:* AHD: да
* HDTVI: да
* HDCVI: да
* CVBS: да
* Количество каналов видео: 1
* Расстояние передачи (макс.)(м): 320
* Разрешение (макс.): 8 Mpix
* Грозозащита: да
* Размеры (ШхВхГ) (мм): 175x20x20
* Рабочая температура: -25...+70°C

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdcvi-hdtvi-ahd/tp-h-3#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | TP H3  |

#### Схема применения TP-H/3



### [TP-H/4](https://osnovo.ru/products/hdcvi-hdtvi-ahd/tp-h-4)

Комплект из двух пассивных приемопередатчиков HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS по витой паре до 320м(AHD/720р)/250м(AHD/1080р), до 130м(AHD/5Mpix). Максимально поддерживаемое разрешение до 4К(HDCVI/8Mpix, до 200м). BNC на гибком кабеле. Крепление кабеля витой пары под винты. Возможность крепления нескольких устройств друг к другу. Встроенная защита от скачков напряжения 2КВ.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики* AHD: да
* HDTVI: да
* HDCVI: да
* CVBS: да
* Количество каналов видео: 1
* Расстояние передачи (макс.)(м): 320
* Разрешение (макс.): 8 Mpix
* Грозозащита: да
* Размеры (ШхВхГ) (мм): 175x20x20
* Рабочая температура: -25...+70°C

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdcvi-hdtvi-ahd/tp-h-4#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | TP H4  |

#### Схема применения TP-H/4

****



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**