# OSNOVO - Уличные станции в пластиковых корпусах с вентиляцией!

|  |
| --- |
| Top banner Osnovo OSP46vXX |

Новые модели Уличных станций OSNOVO оснащены системой вентиляции для применения в регионах с тёплым климатом, где может потребоваться дополнительное охлаждение установленного оборудования. Корпус изготовлен из стеклоармированного полиэстера, обладающего высокой температурной и химической стойкостью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, высокой ударопрочностью (класс защиты IK10).

Подробнее:

[**OSP-46VB1**](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46vb1)

Уличная станция в пластиковом шкафу IP54 с термостабилизацией, системой вентиляции и оптическим кроссом. Радиопрозрачная конструкция. Промышленный БП DC48V, АКБ 48В. Защита АКБ от глубокого разряда. Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки: верхняя - 220мм, средняя - 70мм, нижняя - 80мм. Может поставляться со встроенным оборудованием по заказу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Ширина шкафа (мм): 400 * Высота шкафа (мм): 600 * Размеры (глубина) (мм): 230 * Материал корпуса и монтажной пластины: пластик * Класс защиты (IP): IP54 * Оптический кросс: - Размеры: 183x113x22мм - Модуль на 2 оптических порта SC - Ложемент для 8 КДЗС - Пигтейл оптический одномодовый SC 0,9мм 1,5м * Температура внутри уличной станции: 0...+50 °С * Рабочая температура (окружающей среды): -40...+50 °С * Термостабилизация: да * Резервное питание (АКБ): да * Теплоизоляция: да * Система вентиляции: да * Защита от перегрузки и КЗ: Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46vb1#характеристики) | [OSP 46VB1 o](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46vb1) |

[**OSP-46V1**](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46v1)

Уличная станция в пластиковом шкафу IP54 с термостабилизацией, системой вентиляции и оптическим кроссом. Радиопрозрачная конструкция. Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки. Может поставляться со встроенным оборудованием по заказу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Ширина шкафа (мм): 400 * Высота шкафа (мм): 600 * Размеры (глубина) (мм): 230 * Материал корпуса и монтажной пластины: пластик * Класс защиты (IP): IP54 * Оптический кросс: - Размеры: 183x113x22мм - Модуль на 2 оптических порта SC - Ложемент для 8 КДЗС - Пигтейл оптический одномодовый SC 0,9мм 1,5м * Температура внутри уличной станции: 0...+50 °С * Рабочая температура (окружающей среды): -50...+50 °С * Термостабилизация: да * Теплоизоляция: да * Система вентиляции: да * Защита от перегрузки и КЗ: Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46v1#характеристики) | [OSP 46V1 o](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46v1) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**