## OSNOVO - Управляемый L2+ гигабитный коммутатор уровня ядра на 26 портов (18xSFP; 8xRJ45) c двумя блоками питания.




SW-70818/L2 имеет высокопроизводительную коммутационную матрицу (128 Гбит/с), 2 блока питания (основной и резервный), консольный порт и 18 гигабитных SFP портов. Эти преимущества позволяют размещать коммутатор в ядре производительной отказоустойчивой сети.

 Подробнее :

[**SW-70818/L2**](https://osnovo.ru/products/kommutatory-ethernet/sw-70818-l2)

**Схема применения SW-70818/L2**



Управляемый L2+ коммутатор Gigabit Ethernet на 18 x GE SFP + 8 x GE RJ45 портов. Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed). Монтаж в 19" стойку (крепление в комплекте).  Два встроенных БП. Резервирование питания. Рабочая температура: 0...+500С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Общее кол-во портов: 26 * Кол-во портов GE (не Combo порты): 8 * Кол-во портов GE SFP (не Combo порты): 18 * Топологии подключения: звезда каскад кольцо * Управление: Web management – управление через Web-интерфейс; Console port. * Питание: AC100-240V(35W) * Размеры (ШхВхГ) (мм): 440x45x210 * Рабочая температура: 0…+50°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/kommutatory-ethernet/sw-70818-l2#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8) | [13263 sw70818](https://osnovo.ru/products/kommutatory-ethernet/sw-70818-l2) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**