### OSNOVO - Уличный коммутатор с PoE до 60 Вт на порт, антизависанием и режимом CCTV.




Флагманская модель обновлённой линейки уличных коммутаторов OSNOVO - OSP-46TB1(SW-60812/I) - в надёжном пластиковом корпусе из стеклоармированного полиэстера (GRP), соответствующем классам защиты IP66 (от пыли и влаги) и IK10 (от внешних физических воздействий).  
Корпус данной модели не подвержен коррозии, т.к. обладает высокой [химической устойчивостью](https://osnovo.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Protokol_ispitaniiy_03.pdf), и может применяться в условиях с агрессивными средами эксплуатации.  
  
Коммутатор имеет 8 портов PoE, два из которых обеспечивают подключаемые PoE устройства мощностью до 60 Вт, остальные 6 - по 30 Вт на порт, но не более 240 Вт суммарно.  
Для обеспечения бесперебойной работы, в модели OSP-46TB1(SW-60812/I) предусмотрен блок АКБ ёмкостью 7 Ач.  
  
Несмотря на то, что коммутатор является неуправляемым, в нём есть функция "антизависания", благодаря которой, при зависании подключённых устройств с питанием PoE, они могут быть перезагружены коммутатором.  
Кроме того, пользователям доступен режим CCTV, который позволяет увеличить расстояние передачи Ethernet сигнала и питания PoE вплоть до 250м от коммутатора.

Подробнее :

[**OSP-46TB1(SW-60812/I)**](https://osnovo.ru/products/ulichnye-kommutatory/osp-46tb1-sw-60812-i)

**Схема применения OSP-46TB1(SW-60812/I)**



Уличный коммутатор с термостабилизацией и резервным питанием на базе уличной станции OSNOVO OSP-46TB1. Режим антизависания и режим CCTV (удлинения линий связи по 8-ми PoE портам до 250м). Пластиковый шкаф (ШxВxГ): 400х600х230мм. Рабочая температура (температура окружающей среды): -50…+50°С, температура внутри станции 0…+55°С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Общее кол-во портов: 11 * Кол-во портов FE+PoE: 8 * Кол-во портов SFP :2 * Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт): 60 * Функция антизависания Poe-устройств: да * CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м):да * Система резервного питания: да * Система термостабилизации: да * Рабочая температура (температура окружающей среды): -50...+50 °С * Температура внутри уличного коммутатора: 0…+55°С * Материал корпуса: Пластик   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-kommutatory/osp-46tb1-sw-60812-i#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8) | [13604 o](https://osnovo.ru/products/ulichnye-kommutatory/osp-46tb1-sw-60812-i) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**