**OSNOVO – Передача сигнала HDMI и USB по IP-сети на 253 монитора.**

|  |
| --- |
|  |

Нередко, при проектировании  системы  видеонаблюдения, возникает задача организации нескольких рабочих мест для специалистов охраны, расположенных  в различных частях здания. На каждом рабочем месте  должна быть возможность просматривать видео с камер видеонаблюдения и управлять видеорегистратором.


Бюджетное решение  этой задачи - использование  комплекта  [**TLN-HiKM/1+RLN-HiKM/1(ver.2.1)**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikm-1-rln-hikm-1-ver-2-1) и дополнительных приемников [**RLN-HiKM/1(ver.2.1)**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/rln-hikm-1-ver-2-1) для передачи HDMI и сигналов управления по сети Ethernet. Расстояние передачи сигнала в режиме “точка-точка” для этого комплекта устройств достигает 200 метров. Это расстояние может быть увеличено на 100 метров в случае  применения гигабитных Ethernet коммутаторов.

Подключите передатчик из комплекта [TLN-HiKM/1+RLN-HiKM/1(ver.2.1)](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikm-1-rln-hikm-1-ver-2-1) к видеорегистратору с помощью кабелей HDMI и USB. Приемник [RLN-HiKM/1(ver.2.1)](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/rln-hikm-1-ver-2-1) установите на рабочем месте специалиста. К каждому приемнику подключается монитор с помощью HDMI кабеля, клавиатура и мышь подключается к соответствующим USB портам приемника. Допустимо подключение до 253 дополнительных приемников через управляемый коммутатор Gigabit Ethernet, поддерживающий Jumbo Frame и IGMP.

*Подробнее о комплекте:*

**Схема применения** [**TLN-HiKM/1+RLN-HiKM/1(ver.2.1)**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikm-1-rln-hikm-1-ver-2-1) **и**

**дополнительных приемников** [**RLN-HiKM/1(ver.2.1)**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/rln-hikm-1-ver-2-1)



|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Расстояние передачи (макс.) (м): 200 * Версия HDMI: 1.3 * Разрешение (макс.): 1080p * ИК: да * USB: да * Подключение: TLN-HiKM/1(ver.2.1): Входы: HDMI(A), Роз.DC5.5х2.1мм; Выходы: TRS 3.5, USBA, RJ-45; RLN-HiKM/1(ver.2.1): Входы: TRS 3.5, USB-Ax2, RJ-45, Роз.DC5.5х2.1мм; Выходы: HDMI(A) * Питание: БП AC230V/DC12V * Рабочая температура:  ̶15...+55°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikm-1-rln-hikm-1-ver-2-1#kharacteristik) | [14060](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikm-1-rln-hikm-1-ver-2-1) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**