## OSNOVO - Комплект для передачи сигналов VGA, Клавиатура, "Мышь" и аудио по сети Ethernet на расстояние до 200м.

|  |
| --- |
| Top news banner TLN VKM1 RLN VKM1 |

 Комплект из приемника и передатчика для передачи сигналов VGA, Клавиатура, "Мышь" и аудио по сети Ethernet на расстояние до 200м(в режиме "точка-точка") с возможностью увеличить расстояние передачи при помощи Ethernet коммутаторов или удлинителей. Разрешение до 1920х1080, 60Гц. Можно подключать до 253 приёмников RLN-VKM/1 в режиме Multicast.

 Подробнее:

[**TLN-VKM/1+RLN-VKM/1**](https://osnovo.ru/products/vga-po-ethernet/tln-vkm-1-rln-vkm-1)

Комплект (передатчик+приемник) для передачи VGA, Клавиатура, "Мышь" и аудиосигнала по сети Ethernet. Расстояние передачи "точка-точка" до 200м. Возможность увеличить расстояние передачи при помощи Ethernet коммутаторов или удлинителей. Разрешение до 1920х1080, 60Гц.

|  |  |
| --- | --- |
|     **Основные характеристики:*** Расстояние передачи (макс.) (м): 200
* Разрешение (макс.): 1920х1080
* Аудио: да
* USB: да
* Подключение:
* TLN-VKM/1: D-sub15(VGA вх.) х1, D-sub15(VGA вых.) х1, USB-A х1, TRS3.5мм(аудио вх.) х1, Роз. DC5,5x2,1mm (питание), RJ45 х1; RLN-VKM/1: RJ45 х1; D-sub15(VGA вых.) х1, USB-A х1, TRS3.5мм(аудио вых.) х1, Роз. DC5,5x2,1mm (питание).
* Питание:  БП AC220V/DC5V
* Рабочая температура:  ̶15...+55°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/vga-po-ethernet/tln-vkm-1-rln-vkm-1#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | 12605 f  |

**Схема применения TLN-VKM/1+RLN-VKM/1**

 



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**