### OSNOVO - 10-ти портовый управляемый гигабитный L2 PoE коммутатор



Коммутатор поддерживает уровень управления L2, кольцевое подключение, имеет 8 гигабитных PoE портов, 2 гигабитных SFP аплинка для каскадного подключения. Пропускная способность матрицы - 56 Гбит/c. Функции антизависания, поддержка кольцевого подключения, грозозащита 3кВ, позволяют использовать коммутатор в отказоустойчивых сетях.

Подробнее :

[**SW-80802/L(150W)**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-80802-l-150w)

**Схема применения SW-80802/L(150W)**

 

Управляемый L2 PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8 RJ45 PoE + 2 x GE SFP порта. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Суммарная мощность PoE до 150W. Встроенная грозозащита 3kV на порт. Рабочая температура: -10…+55°С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Общее кол-во портов: 10
* Кол-во портов SFP: 2
* Топология подключения: Каскад, Кольцо
* Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30
* Управление: да
* Размеры (ШхВхГ) (мм): 210x35x150
* Рабочая температура: -10…+55°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-80802-l-150w#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | SW 80802L(150W) f  |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**