# OSNOVO -Уличные станции в пластиковых шкафах - долговечная радиопрозрачная конструкция!

|  |
| --- |
| top banner OSP Osnovo |

Уличные станции OSNOVO в пластиковых шкафах обладают высокой температурной и химической стойкостью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и высокой ударопрочностью.
Радиопрозрачная конструкция позволяет устанавливать внутри беспроводное оборудование без необходимости подключения выносной антенны.

Подробнее:

### [OSP-461](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-461)

Уличная станция в пластиковом шкафу IP66 с оптическим кроссом. Радиопрозрачная конструкция. Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки: верхняя - 340мм, средняя - 320мм, нижняя - 290мм. Может поставляться со встроенным оборудованием по заказу.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики:* Ширина шкафа (мм):400
* Высота шкафа (мм):600
* Размеры (глубина) (мм):230
* Материал корпуса: пластик
* Класс защиты (IP): IP66
* Класс защиты (IK): IK10
* Защита от перегрузки и КЗ: Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-461#характеристики)  | OSP 461 o  |

### [OSP-46T1](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46t1)

Уличная станция в пластиковом шкафу IP66 с термостабилизацией и оптическим кроссом. Радиопрозрачная конструкция. Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки: верхняя - 340мм, средняя - 320мм, нижняя - 170мм. Может поставляться со встроенным оборудованием по заказу.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики* Ширина шкафа (мм): 400
* Высота шкафа (мм): 600
* Размеры (глубина) (мм): 230
* Материал корпуса: пластик
* Класс защиты (IP): IP66
* Класс защиты (IK): IK10
* Термостабилизация: да
* Защита от перегрузки и КЗ: Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46t1#характеристики)  | OSP 46T1  |

###

### [OSP-46TB1](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46tb1)

Уличная станция в пластиковом шкафу IP66 с термостабилизацией и оптическим кроссом. Радиопрозрачная конструкция. Промышленный БП DC48V(240W), АКБ 48В(7Ач). Защита АКБ от глубокого разряда. Доступное место под установку оборудования на встроенные DIN-рейки: верхняя - 340мм, средняя - 60мм, нижняя - 60мм. Может поставляться со встроенным оборудованием по заказу.

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики* Ширина шкафа (мм): 400
* Высота шкафа (мм): 600
* Размеры (глубина) (мм): 230
* Материал корпуса: пластик
* Класс защиты (IP): IP66
* Класс защиты (IK): IK10
* Термостабилизация: да
* Резервное питание (АКБ): да
* Защита от перегрузки и КЗ: Автоматический выключатель 2P на 220V, 10A

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ulichnye-stantsii-termoshkafy/osp-46tb1#характеристики)  | OSP 46TB1  |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**