# OSNOVO - Коммутатор c 4-мя портами PoE (до 250м), c 2-мя портами Uplink и встроенным БП

|  |
| --- |
| banner SW 20600 B(60W) |

 Новинка благодаря двум портам "Uplink" позволяет организовать каскадное подключение коммутаторов, а режим CCTV увеличивает расстояние передачи данных и питания до 250м.

Подробнее:

[**SW-20600/B(60W)**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-20600-b-60w)

PoE коммутатор Fast Ethernet на 6 портов.  4 х FE (10/100 Base-T) с поддержкой и 2 x FE (10/100 Base-T) Uplink. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. С мощностью PoE на порт - до 30W.  Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м.

|  |  |
| --- | --- |
|     **Основные характеристики:*** Общее кол-во портов: 6
* Кол-во портов FE+PoE: 4
* Кол-во портов FE: 2
* Мощность PoE на порт (Вт): 30
* Суммарная мощность всех портов (Вт): 60
* Питание: БП: AC100…240V / DC 48V 1.4A
* Размеры (ШхВхГ) (мм): 135х28х85
* Рабочая температура: 0…+50°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-20600-b-60w#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | SW 20600 B(60W)  |

**Схема применения SW-20600/B(60W)**





**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**