|  |
| --- |
|   OSNOVO - Уличные PoE удлинители IP65 со встроенной грозозащитойbanner Poe extender Osnovo |

 Новинки предназначены для установки на улице без использования дополнительных средств защиты от скачков напряжения. Устройства могут выдерживать импульсы до 6kV без перерывов в работе (при качественном заземлении).

Подробнее о новинках:

[**E-PoE/2W**](https://osnovo.ru/products/udliniteli-poe-po-vitoj-pare/e-poe-2w)

Уличный PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до 500м (до 22W) со встроенной грозозащитой 6kV. Увеличение расстояния передачи данных + питание на 100м. При каскадном подключении до 500м. Автоматическое определение PoE устройств. Не требует дополнительного питания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
* Скорость передачи: 10/100 Мбит/с
* Мощность PoE : до 22Вт - 100м (х1); до 12Вт - 300м (х2); до 6Вт - 400м (х3); до 4Вт - 500м (х4).
* Грозозащита: 6 кВ
* Подключение: RJ-45 x 2
* Питание: PoE
* Рабочая температура: -40...+75°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/udliniteli-poe-po-vitoj-pare/e-poe-2w#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | E PoE 2W  |

[**E-PoE/2GW**](https://osnovo.ru/products/udliniteli-poe-po-vitoj-pare/e-poe-2gw)

Уличный PoE удлинитель 10/100/1000M Gigabit Ethernet до 500м (до 22W) со встроенной грозозащитой 6kV. Увеличение расстояния передачи данных + питание на 100м. При каскадном подключении до 500м. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение PoE устройств. Не требует дополнительного питания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики*** Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
* Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/с
* Мощность PoE: до 22Вт - 100м (х1); до 12Вт - 300м (х2); до 6Вт - 400м (х3); до 4Вт - 500м (х4).
* Грозозащита: 6 кВ
* Подключение: RJ-45 x 2
* Питание: PoE
* Рабочая температура: -40...+75°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/udliniteli-poe-po-vitoj-pare/e-poe-2gw#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | E PoE 2GW  |

**Схема применения E-PoE/2W и E-PoE/2GW**

****



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**