### OSNOVO - Промышленные блоки питания на DIN-рейку DC12/24/48/55V

|  |
| --- |
|   top banner new power sup Osnovo |

 OSNOVO представляет широкий ассортимент промышленных блоков питания на DIN-реку с выходным напряжением 12 В, 24 В, 48 В или 55 В. Промышленные блоки питания OSNOVO обладают защитой от перегрузок и автоматически восстанавливаются после скачков напряжений, что обеспечивают длительную бесперебойную работу.

Блоки питания OSNOVO можно подобрать под любые задачи в зависимости от мощности, потребляемой конечным оборудованием. В ассортименте представлены модели от 24 до 360 Вт.

Ниже представлено несколько моделей из этой линейки:

[**PS-12240/I**](https://osnovo.ru/products/bloki-pitaniya/promyshlennye-bloki-pitaniya/ps-12240-i)

Промышленный блок питания. DC12V, 20A (240W). Диапазон входных напряжений: AC115, 230V. КПД: 80%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 11-13V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор)

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Выходное напряжение : DC12V
* Регулировка напряжения: 11-13В
* Ток (вых.): 20А
* Мощность (вых.): 240Вт
* Входное напряжение: AC115-230V
* Защита: Защита от КЗ, перенапряжения, перегрузки
* Охлаждение: Принудительное (вентилятор)
* Крепление: На din-рейку, на стену

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/bloki-pitaniya/promyshlennye-bloki-pitaniya/ps-12240-i#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | PS 12240I  |

[**PS-48240/I**](https://osnovo.ru/products/bloki-pitaniya/promyshlennye-bloki-pitaniya/ps-48240-i)

Промышленный блок питания. DC48V, 5A (240W). Входное напряжение AC230V. КПД: 84%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 45-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор)

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики*** Выходное напряжение : DC48V
* Регулировка напряжения: 45-53В
* Ток (вых.): 5А
* Мощность (вых.): 240Вт
* Входное напряжение: AC100-240V
* Защита: Защита от КЗ, перенапряжения, перегрузки
* Охлаждение: Принудительное (вентилятор)
* Крепление: На din-рейку, на стену

 [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/bloki-pitaniya/promyshlennye-bloki-pitaniya/ps-48240-i#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | PS 48240I  |

**Схема применения промышленных блоков питания OSNOVO**

****

*\*Схема общая для большинства блоков питания этой серии. Для конкретной модели смотрите в инструкции на сайте!*

Другие модели промышленных блоков питания и подробное описание Вы найдете на нашем сайте в разделе [Промышленные блоки питания](https://osnovo.ru/products/bloki-pitaniya/promyshlennye-bloki-pitaniya)



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**