**OSNOVO – Бюджетный PoE-коммутатор на 80W с поддержкой режима CCTV (передача до 250м).**

Опубликовано: 03 августа 2022



Данный PoE-коммутатор совместим со стандартами PoE 802.3af/at и позволяет обеспечить питание с мощностью до 30W на порт. При необходимости, позволяет увеличить расстояние линий к подключенным устройствам до 250м. Имеет встроенную грозозащиту 3кВ.

Коммутатор [SW-20600/A(80W)](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-20600-a-80w) может быть с успехом использован для организации систем видеонаблюдения, удаленного подключения PoE устройств, таких как: IP-камеры, IP-телефоны, точки доступа и т.п.

*Подробнее о комплекте:*

**Схема применения** [**SW-20600/A(80W)**](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-20600-a-80w)



|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики*** Общее кол-во портов: 6
* Кол-во портов FE+PoE: 4
* Кол-во портов FE: 2
* Топологии подключения: Каскад
* Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30
* Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 80
* CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м): да
* Энергопотребление (без нагрузки PoE): 5 Вт
* Размеры (ШхВхГ) (мм): 190x35x130
* Рабочая температура: 0…+50°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/ethernet-poe/kommutatory-poe/sw-20600-a-80w#kharacteristik)  | 13428  |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**