

OSNOVO - Грозозащита предотвращает ущерб оборудования

Двухступенчатая сетевая грозозащита SP-IP/100D, SP-IP/100PD и SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD

Компания OSNOVO спасает Ваше оборудование при помощи широкой линейки устройств двухступенчатой грозозащиты [**SP-IP/100D**](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341)**,**[**SP-IP/100PD**](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11336)и [**SP-IP/1000D**](http://osnovo.ru/products/product/view/9226/11342)**,**[**SP-IP/1000PD**](http://osnovo.ru/products/product/view/9226/11337). Они предназначены для защиты оборудования, устанавливаемого в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в системах IP-видеонаблюдения, таких как IP-камеры, коммутаторы, сетевые видеорегистраторы, от индуцированных токов и перенапряжений, в том числе вызванных атмосферными электрическими разрядами. SP-IP/100D, SP-IP/100PD и SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD могут крепиться на din-рейку. При таком способе крепления целесообразно соединить контакты заземления устройств грозозащиты заземляющей шиной SP-Rail/10 (приобретается отдельно).


[SP-IP/100D](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341)

[](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341)

[](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341) [](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341)

1 330.00 руб.

Схема подключения:

[](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341)

**Особенности оборудования:**

* Двухступенчатая защита
* Защита PoE: SP-IP/100PD, SP-IP/1000PD
* Номинальный ток разряда (8/20мкс, In) 5kA
* Суммарный ток разряда (8/20мкс, Itotal) 20kA
* Время отклика не более 1нс (линия-линия), не более 100нс (линия-земля)
* Скорость передачи данных: - 100 Мбит/с для SP-IP/100D, SP-IP/100PD
* Скорость передачи данных: - 1000 Мбит/с для SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD
* Размеры (ШxВxГ): 25x104x25мм
* Рабочая температура: -40…+80°С.

[Подробные характеристики SP-IP/100D, SP-IP/100PD...](http://osnovo.ru/products/product/view/9225/11341#характеристики)

[Подробные характеристики SP-IP/1000D, SP-IP/1000PD...](http://osnovo.ru/products/product/view/9226/11337#характеристики)

****

**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**

**Скачать каталог OSNOVO**[**здесь**](http://osnovo.ru/files/osnovo_catalog.pdf)**.**