### OSNOVO- KVM удлинитель для передачи 4K2K HDMI по Ethernet c поддержкой сенсорных дисплеев.



Представляем новый [комплект](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1) для передачи сигналов HDMI разрешением 4K2K@30Гц, аудио и управления  по сети Ethernet на расстояние до 120 метров в режиме "точка-точка".

Использование коммутатора Gigabit Ethernet позволит удлинить расстояние передачи сигнала еще на 100м.

При прямом соединении приемника и передатчика с помощью кабеля витой пары дополнительные настройки не требуются.

Аудио сигнал можно передавать по отдельному каналу. Для передачи звука и подключения микрофона используйте разъемы на передатчике и приемнике.

Для управления источником сигнала могут использоваться четыре порта USB 2.0, порт RS232 и сигналы ИК управления.

К портам USB 2.0 ,кроме клавиатуры и мыши, можно подключать USB накопитель  или HD веб-камеру.

Используйте комплект для удаленного доступа к серверу, когда периферийные устройства и дисплей находятся в одном помещении, а сервер в другом.

Комплект KVM удлинителя OSNOVO предназначен для передачи мультимедийного контента в образовательных аудиториях, медицинских учреждениях, транспортных узлах и других объектах.

Подробнее :

[**TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1)

**Схема применения TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1**

 

Комплект для передачи HDMI, USB, RS232, ИК-управления и аудио по сети Ethernet. В комплекте БП DC12V(1,5A)-2шт. Размеры каждого устройства(ШхВхГ): 131x32x93mm. Вес: 0,22 кг. Рабочая температура от -15°С...+55°С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Расстояние передачи (макс.) (м): 120
* Версия HDMI: 1.4
* Разрешение (макс.): 4K
* Аудио: по HDMI; Stereo Audio с вн. источника; Вход/Выход для микрофона
* ИК: да
* USB: да
* Питание: БП AC230V/DC9V
* Рабочая температура: ̶15...+55°С

[Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1#kharacteristik)  | 13842 f  |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**