### OSNOVO- KVM удлинитель для передачи 4K2K HDMI по Ethernet c поддержкой сенсорных дисплеев.



Представляем новый [комплект](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1) для передачи сигналов HDMI разрешением 4K2K@30Гц, аудио и управления  по сети Ethernet на расстояние до 120 метров в режиме "точка-точка".  
  
Использование коммутатора Gigabit Ethernet позволит удлинить расстояние передачи сигнала еще на 100м.  
  
При прямом соединении приемника и передатчика с помощью кабеля витой пары дополнительные настройки не требуются.

Аудио сигнал можно передавать по отдельному каналу. Для передачи звука и подключения микрофона используйте разъемы на передатчике и приемнике.

Для управления источником сигнала могут использоваться четыре порта USB 2.0, порт RS232 и сигналы ИК управления.

К портам USB 2.0 ,кроме клавиатуры и мыши, можно подключать USB накопитель  или HD веб-камеру.


Используйте комплект для удаленного доступа к серверу, когда периферийные устройства и дисплей находятся в одном помещении, а сервер в другом.

Комплект KVM удлинителя OSNOVO предназначен для передачи мультимедийного контента в образовательных аудиториях, медицинских учреждениях, транспортных узлах и других объектах.

Подробнее :

[**TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1**](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1)

**Схема применения TLN-HiKMA/1+RLN-HiKMA/1**



Комплект для передачи HDMI, USB, RS232, ИК-управления и аудио по сети Ethernet. В комплекте БП DC12V(1,5A)-2шт. Размеры каждого устройства(ШхВхГ): 131x32x93mm. Вес: 0,22 кг. Рабочая температура от -15°С...+55°С.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Расстояние передачи (макс.) (м): 120 * Версия HDMI: 1.4 * Разрешение (макс.): 4K * Аудио: по HDMI; Stereo Audio с вн. источника; Вход/Выход для микрофона * ИК: да * USB: да * Питание: БП AC230V/DC9V * Рабочая температура: ̶15...+55°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1#kharacteristik) | [13842 f](https://osnovo.ru/products/hdmi/hdmi-po-ethernet/tln-hikma-1-rln-hikma-1) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**