## OSNOVO - Гигабитный PoE коммутатор на 10 портов с функцией антизависания




Коммутатор имеет 8 гигабитных PoE портов с функцией антизависания и 2 гигабитных SFP аплинка для каскадного подключения. Пропускная способность матрицы - 56 Гбит/c. Такая конфигурация позволяет использовать коммутатор в отказоустойчивых  высоконагруженных сетях, и встроенная грозозащита 3кВ обеспечивает дополнительную безопасность оборудования.

Подробнее :

[**SW-80802(150W)**](https://osnovo.ru/products/product/view/10619/13596)

**Схема применения** [**SW-80802(150W)**](https://osnovo.ru/products/product/view/10619/13596)



PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8 RJ45 + 2 SFP порта. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Суммарная мощность PoE до 150W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м. Встроенный БП.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Общее кол-во портов: 10 * Кол-во портов SFP: 2 * Топология подключения: Каскад * Мощность PoE на один порт (макс.) Вт: 30 * Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт): 150 * Режим антизависания PoE-устройств: да * Питание: AC 100-240V или БП DC48-57V; * Размеры (ШхВхГ) (мм): 210x35x150 * Рабочая температура: -10…+55°С   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/product/view/10619/13596#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8) | [13596 r](https://osnovo.ru/products/product/view/10619/13596) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**