**OSNOVO – Четырехпортовый удлинитель интерфейса USB 2.0 по витой паре (CAT5e/6) на 50м.**




Комплект удлинителя USB 2.0 состоит из передатчика и приемника, которые имеют компактные металлические корпуса.

*Подробнее о комплекте:*

Удаленный приемник сигнала имеет внешний источник питания. Блок передатчика, расположенный рядом с компьютером или видеорегистратором, получает электропитание по кабелю USB. Удлинитель интерфейса USB 2.0 совместим со всеми основными операционными системам.

Комплект [TA-U15+RA-U45](https://osnovo.ru/products/product/view/10396/14113) может использоваться для удаленного управления видеорегистратором или компьютером(сервером). К четырем портам удаленного приемника, кроме клавиатуры и мыши, возможно подключение периферийных устройств: накопитель USB, принтер или сканер, веб-камера для проведения видеоконференций.

**Схема применения** [**TA-U15+RA-U45**](https://osnovo.ru/products/product/view/10396/14113)



|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики**   * Расстояние передачи (м): до 50 м * Поддержка стандартов: USB 2.0 * Питание: передатчик: не требуется; приёмник: DC 5V(1A) * Кол-во портов USB: 4 * Скорость передачи (общая): до 300 Мбит/c * Размеры (ШхВхГ) (мм): 64x25x79   [Просмотреть все характеристики...](https://osnovo.ru/products/product/view/10396/14113#kharacteristik) | [14113 f](https://osnovo.ru/products/product/view/10396/14113) |



**Гарантия - 5 лет!**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам OSNOVO**](http://osnovo.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://osnovo.ru/)**.**